







 (
超 高 压 液 压 泵
)


 (
手动/脚动超高压液压泵
)

TWAS 型手动超高压水压泵—水驱动
[image: ]用途：
 (
TWA-0.7
)水压试验需要高水压(700kg/cm²)的使用情况。
特点：

·泵体采用不锈钢材质制成                    · 耐久性高
·一般自来水即可，取代液压油，安全、环保不会造成环境污染

	项目 型号
	有效水量
	吐出压力(Mpa)
	吐出量(cc)
	尺寸长x宽
	重量

	
	
	高压
	低压
	高压
	低压
	
	

	TWAS-0.7
	0.7(L)
	70
	1
	2
	11
	590x95cm
	5.8kg



 (
FP-700A
)HP-700A
[image: ]
[image: ]

 (
两段式手动液压泵
具有体外调压阀，到达设定压力自动泄压
)特点：储油管为耐油橡皮材料，适用泵体直立作业情况 两段式手动液压泵
具有体外调压阀，到达设定压力自动泄压

	型号
	操作方法
	最大压力Kg/cm²
	每次压缩出油量c.c
	储油量
	重量
	活塞动
作方向
	外观尺寸

	
	
	低压
	高压
	
	
	
	
	
	长x宽x高mm

	HP-700A
	手动式
	20
	700
	12.26
	2.26
	700
	8
	双动
	580x140x150

	FP-700A
	脚动式
	-
	700
	-
	2.26
	700
	8
	单动
	600x150x150


FPA-0.5  (  日制)脚踏超高压液压泵
[image: ]

	项目 型号
	有效油量(L)
	输出压力(MPa)
	输出油量(ml/每次)
	尺寸长x宽
	重量
	特点

	
	
	高压
	低压
	高压
	低压
	
	
	

	FPA-0.5
	700
	700
	10
	2.0
	11
	440x360
	7.0
	高低压两段进油
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 (
千斤顶用手动超高压液压泵
)


 (
超 高 压 液 压 泵
)TWA-0.7-M4PG/TWAD-1.3-M2  手动泵和分配器组合

型号表示
压力表( PG)
 (
(压力表的朝向可自由地变换)
 
闭塞阀
)泵型号
有效油量(I)
M:附闭塞阀分流器
B:   支 路 ( 无 闭 塞 阀 ) 联装数量
K:   附接头( B-6J)
C: 附接头( C-6J)
[image: ]



[image: ] (
接头(
 
K)
)泵  台                   分流器( M Y
 (
TWA-0.4-M4PG
)TWAD-1.3-M2
 (
特点：
)特点：

	·可同时操作几台液压千斤顶并能做到同步顶升，大大 提高了工作效率。
· 高、低压两级可自动切换。
·特别适用于同步顶升要求较高的工作场合使用。


手动泵附属件
 (
尺寸图
)
规格
	·压力表及其安装配件
·压力表的显示单位为MPa 。型号表示以压力表的外径 以及全量程表示。
·压力表上同时标记有k( 或者tf) 刻度时，标记油缸内径 或者压力承受面积，仅这个千斤顶可以使用。需要荷  重刻度时，请在定购时提出。
·压力表的朝向可以通过安装配件的螺母的拧紧方法进 行改变。


尺寸图

	由     +  L +       由
	


(幅38)



	手动泵 分流器或者支路
	TWA
	TWAD

	
	0.3
	0.7
	0.9
	1.3
	2.3
	4
	6
	0.9
	1.3
	2.3
	4
	6

	分流器
(M)
	2联
	-
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O

	
	3联
	-
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O

	
	4联
	一
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O

	支路
(H)
	2联
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	一
	一
	一
	-
	一

	
	3联
	
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	一
	
	一
	一
	一

	
	4联
	-
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	一
	-
	-
	-
	一



	起重千斤顶
	附属件的种类                            组合方试

	种类
	使用数量
	手动泵
	分 流 器 ( M )  支 路 ( B )
	压力表和安装配件 接头
	泵台

	单动型
(S.G.A)
	1台
	
TWA
	二
	二
	
1组
	1个
	-

	
	2台
	
	2联
	2联
	
	2个
	-

	
	3台
	
	3联
	3联
	
	3个
	必要

	
	4台
	
	4联
	4联
	
	4个
	必要

	复动型
(H)
	1台
	
TWAD
	一
	-
	
1组
	2个
	

	
	2台
	
	2联
	-
	
	4个
	必要

	
	3台
	
	3联
	一
	
	6个
	必要

	
	4台
	
	4联
	-
	
	8个
	必要
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