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台灣總代理30年
)高壓電纜中間和端末處理工具
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MOS-
開
槽、削尖多功能電纜處理工具-
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特點:
[image: ][image: ]·切削刀具位於導引滚輪左側
· 由於封閉式鏈條導引輪設計,加工作業轉動 非常平穩
· 適合中間和端末直接加工
[image: ]· 自動進刀，可連續轉動,刀具和轉動手柄為 連動機構
適用範圍:
[image: ]· 可開槽寬度
(5,10,20,30,40,50,60mm)
 (
産品介紹影片
)·可削尖坡度20°,30°,45°
· 最大切削厚度50mm
規格：

	型號
	MOS EHSR150

	電纜直徑
	30-150mm

	加工範圍
	0.1-50mm

	刀具
	按施工需求選購

	重量
	5.3kg

	特別訂購
	按使用者需求訂製刀具



[image: ]装電纜金屬護套開剝器
 (
型號:
MS2000
電動
衝撃機附特製刀具和波管金屬護套扳開器
)
 (
-
   
可開剝鎧裝電纜單層的鋁、鋼、鉛皮金屬波紋管
) (
·具多種不同深度刀具可選用
·
 
附專用的扳開把手
·
 
具有一體成型的橡膠防震把手
)[image: ]特點:                                                  規格：

	型號
	MS2000

	重量
	6kg

	尺寸
	500x320×100mm

	電動機
	110V 60Hz或230V 50Hz

	開剝速度
	每分鐘1m

	最大開剥厚度
	3-12mm

	附件
	10支刀具、扳開把手、工具箱
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